|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | | UBICACIÓN: | | | | EQUIPO: | FRENTE: | | | | | |
| TIPO DE VEHICULO |  | | | PLACA |  | | CONTRATISTA | | |  | | |
| HORA DE INSPECCION |  | | | PLACA/REMOL |  | | COLOR DEL VEHÍC. | | |  | | |
| INSPECTOR |  | | | CONDUCTOR |  | | TEL. CONDUCTOR | | |  | | |
| **Marque con S (SI) o N (NO) según corresponda:** | | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | |
| **ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO** | | | | | | | **PESADO** | | | **LIVIANO** | | |
| Licencia de Conducción Nacional. No: Categoría: Vence: | | | | | | |  | | |  | | |
| Autorización para conducir | | | | | | |  | | |  | | |
| Afiliación Sistema de Seguridad Social EPS: ARP: | | | | | | |  | | |  | | |
| SOAT (Seguro Obligatorio de accidentes) No: Entidad: | | | | | | |  | | |  | | |
| Certificado de Emisión Atmosféricas Vence: | | | | | | |  | | |  | | |
| Cinturón de Seguridad (Conductor Acompañante y Pasajeros) | | | | | | |  | | |  | | |
| Llanta de repuesto en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Tarjeta de Propiedad del Vehículo | | | | | | |  | | |  | | |
| Extintor adecuado y en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Pito de Reversa Audible | | | | | | |  | | |  | | |
| Luces delanteras y luces de frenado en buenas condiciones | | | | | | |  | | |  | | |
| Llantas en buenas condiciones | | | | | | |  | | |  | | |
| Parabrisas y Limpia brisas en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Permiso del MINISTERIO DE TRASPORTE Para carga larga y ancha | | | | | | |  | | |  | | |
| Guaya con Ganchos adecuados, en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Pluma adecuada y en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Winche adecuado y en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| Certificados Equipo de Izamiento (Winches, poleas, ganchos, pluma, etc.) | | | | | | |  | | |  | | |
| Empalme del cable del Winche adecuado y en buen estado | | | | | | |  | | |  | | |
| EPP del conductor / ayudante ( Casco, guantes, botas de seguridad, gafas de seguridad, ropa adecuada) | | | | | | |  | | |  | | |
| **A continuación: Califique cada aspecto: SI =2; INTERMEDIO = 1; NO =0** | | | | | | | **SI** | **INT.** | | **NO** | | **PUNT.** |
| Póliza de seguro de responsabilidad civil | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Bloques de madera | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Botiquín | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Triángulos o banderolas | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Luces de parqueo | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Linterna | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Gato hidráulico | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Caja de herramientas | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Espejos adecuados y suficientes | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Pito adecuado y sonoro | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Indicadores (Velocidad, combustible, RPM) | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Direccionales en buen estado | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Estado del chasis, herrajes y suspensión | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Estado general ( Latonería y pintura, cojineria, chapas y seguros) | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Manguera para compresor | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Letreros de carga ancha y larga (1.50 – 0.6M Fondo Amarillo y letra Negra) | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Barra, pica, pala, machete | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Guayas, pines y cables adecuados y suficientes | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Plataformas y poleas adecuadas y suficientes | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Licuadora en buen estado | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Exploradoras adecuadas y suficientes | | | | | | |  |  | |  | |  |
| Corneta | | | | | | |  |  | |  | |  |
| **NOTA: PUNTAJE MÍNIMO PATRA APROBACIÓN:**  **Vehículo pesado 40 puntos.Vehículo Liviano 22 Puntos** | | | | | | | | | | TOTAL | |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR | | |  | | | | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA LABORAR | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR | | |  | | | |
| VoBo OPERADOR DE CAMPO: | | |  | | | | SI | |  | | NO |  |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

<